Установить PACTware
Как установить?
1. Зайти в раздел загрузки на официальном сайте PACTware.
2. Выбрать, откуда скачать. Например, VEGA
3. В поиске по загрузкам ввести “PACTware” и выбрать “DTM Collection and PACTWARE”
 [image: ]
4. Перейти в  раздел “software” – “PACTware 6.1”[image: ]
5. Выбрать интересующую версию и начать загрузку
6. Распаковать и следовать инструкциям установщика

1. В инструкции будет описана PACTware 6.1, но DTM работает и на предыдущих версиях
2. Перед использованием DTM нужно установить драйвер для HART-модема
3. [image: ]



4. Скачается zip-файл, распаковать и запустить Setup.exe (тип установки: полный)




Установить DTM МИДА
5. В отправленном установщике DTM запустить Setup.exe
[image: ]
6. Следовать инструкциям установщика (тип установки: полный)
[image: ]

7. После всех установок перезагрузить компьютер
8. Запустить PACTware 6.1
9.  Создать новый проект
10.  Нажать на 3 точки в правом углу и нажать на “Обновить каталог приборов”[image: ]
[image: ]
11.  Подключить HART Communication, нажав на “+”[image: ]


12.  Изменить COM-порт (двойной клик)
[image: ]

 [image: ]



13. Нажать «Apply», затем «ОК» [image: ]


14.  Подключить датчик, нажав на “+”[image: ]


15.  Нажать правой кнопкой мыши на значок датчика и нажать “Подключить”
[image: ]


















16.  Опять нажать на датчик и выбрать Параметры – Параметрирование онлайн
[image: ]












17.  DTM успешно работает[image: ]


18. Чтобы изменить переменную, нужно ввести нужное значение и нажать “Enter”
[image: ]
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